2_2_21_Caldaie_minore_35_kW_Acqua_1s_pellet
Arpa Lombardia
15:42 07/04/2021	

Table of Contents
Att. 2 2 21 Caldaie minore 35 kW Acqua 1s pellet 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 2 2 21 Caldaie minore 35 kW Acqua 1s pellet
Macrosettore	
2	
Combustione non industriale	

Settore	
2	
Impianti residenziali	

Attivita	
21	
Caldaie ( < 35 kW) (Acqua) 1s	

 	
Combustibile	
pellet	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo diffuso	

Dettaglio temporale	
Annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
D - Dati derivanti da studi di settore	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017. Nella stima degli indicatori si è proceduto aggiornando quanto già sviluppato per l’edizione 2014: una fotografia iniziale degli apparecchi al 2008, una ricostruzione della serie storica sulla numerosità degli apparecchi che sono sostituiti a mano a mano che invecchiano considerando uno share tra i nuovi ottenuto da elaborazioni su CURIT e pubblicazioni di settore. La classificazione degli apparecchi in termini di stelle avviene mettendo in relazione l’anno stimato di installazione alla classificazione secondo le ipotesi comunicate da AIEL: installati fino al 2008 à 1 stella, installati tra il 2008 e 2013 à 2 stelle, installati dopo il 2013 à 3 stelle. I consumi per questa tipologia di apparecchio, sono calcolati moltiplicando il numero di apparecchi per un consumo specifico nominale, allineato alle ipotesi di AIEL.

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017. I fattori di emissione sono stati definiti tramite un algoritmo tenendo in considerazione che per le stelle ci sono solo a disposizione limiti del DM 187 ed i coefficienti di letteratura BE-REAL. Per i fattori di emissione delle caldaie di pezzature superiori alla applicabilità del DM 187 è stato effettuato un aggiornamento considerando il manuale EEA-EMEP - 2016, i limiti alle emissioni regionali e nazionali, il livello di aggiornamento di INEMAR anche in relazione a tecnologie simili già rendicontate nell’inventario e che necessariamente dovevano essere armonizzate. Si è quindi ritenuto opportuno partire delle linee guida EEA-EMEP, nella edizione del 2016, che si è ipotizzato riportino i FE di default per gli apparecchi. In altre parole, si è ipotizzato che i valori EEA-EMEP siano relativi agli apparecchi con 1 stella. Per ciascuna categoria di apparecchio e relativa stella sono stati calcolati i fattori di emissione dai limiti moltiplicandoli per i coefficienti BE-REAL. Per I COVNM e il PM10 è stato necessario impiegare delle ulteriori ipotesi in relazione alla frazione dei metanici e dei condensabili. A valle di questa attività è poi necessaria una armonizzazione del trend tecnologico degli apparecchi, che è un punto estremante delicato viste le incertezze. Una prima ipotesi di lavoro è stata quella di confrontare tali valutazioni con i Fattori di emissione dell’EEA-EMEP che per gli inventari delle emissioni è il primo riferimento. In quello che è stato considerato un orizzonte tecnologico si parte quindi con il FE EEA-EMEP e poi in ordine crescente sulle stelle le valutazioni di cui sopra. L’armonizzazione è necessaria nel momento in cui il trend non risulta verosimilmente allineato ad un miglioramento delle prestazioni. Nel caso in cui il FE iniziale risulta già inferiore al livello prestazionale stimato dai limiti questo viene propagato alla categoria superiore fino a quando il valore ottenuto dal limite diventa controllante sulle prestazioni medie. La procedura appena descritta è stata applicata per i seguenti inquinanti: PM10, COVNM, NOx e CO. Per gli altri inquinanti come IPA, BC, OC ed EC i fattori di emissione sono stati stimati per speciazione sul trend tecnologico armonizzato del PM (come anche le differenti frazioni). Mentre avendo verificato che rispetto alle linee guida EEA-EMEP i fattori di emissione dei metalli sono gli stessi applicati per tutte le tecnologie, questi sono stati mantenuti costanti per le differenti categorie.	

 	
Proxy comunale	
(id_proxy = 320519)	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017. Viene stimata la percentuale di consumo energetico di ciascun apparecchio a livello comunale che ripartisce un indicatore totale ottenuto con spazializzazione confrontata con il bilancio energetico ed un fattore di correzione dei gradi giorno comunali.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.19	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

CO	
300.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

COV	
10.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Cd	
13.0	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Cr	
23.0	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Cu	
6.0	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Hg	
0.56	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

N2O	
14.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

NH3	
12.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

NOx	
80.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Ni	
2.0	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

PM10	
60.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Pb	
27.0	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

SO2	
11.0	
g / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Se	
0.5	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

Zn	
512.0	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni INEMAR 2019	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }