FontiEmissioni - 2_2_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_GPL

2_2_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_GPL
Marco Moretti
11:19 15/02/2024

Table of Contents
Att. 2 2 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW GPL 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 2 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW GPL

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 2 | Impianti residenziali
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | gas petrolio liquido (GPL)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: L’indicatore diffuso è di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA). Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale | Consumi GPL in GJ nel residenziale (id_proxy = 5)
Fonte Proxy | ARIA ex ILSPA dir. Energia, dati 2021 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Le emissioni vengono disaggregate a livello comunale da una variabile proxy data dai consumi di GPL nel residenziale, di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA).

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.12 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 5.6E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 1.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
CO | 10.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
CO2 | 62.44 | kg / GJ | 1 | IPCC,1997
COV | 2.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Cd | 2.5E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 7.6E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 7.6E-5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.1 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 2.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
NOx | 50.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Ni | 5.1E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 0.2 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Pb | 0.0015 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 0.22 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Se | 0.011 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Zn | 0.0015 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:19 15/02/2024