FontiEmissioni - 2_2_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_kerosene

2_2_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_kerosene
Marco Moretti
11:20 15/02/2024

Table of Contents
Att. 2 2 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW kerosene 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 2 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW kerosene

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 2 | Impianti residenziali
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | kerosene
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non presente.

Proxy comunale |
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
CH4 | 7.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
CO | 60.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
CO2 | 72.6 | kg / GJ | 1 | ANPA,2001a
COV | 3.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | EPA,1995
NOx | 50.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
PTS | 5.0 | g / GJ | 1 | TNO-MEP (2003)
SO2 | 20.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:20 15/02/2024