FontiEmissioni - 2_2_36_Caldaie_5001000_kW_Acqua_nas_pellet

2_2_36_Caldaie_5001000_kW_Acqua_nas_pellet
Arpa Lombardia
15:04 08/04/2021

Table of Contents
Att. 2 2 36 Caldaie 5001000 kW Acqua nas pellet 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 2 36 Caldaie 5001000 kW Acqua nas pellet

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 2 | Impianti residenziali
Attivita | 36 | Caldaie (500-1000 kW) (Acqua) nas

Combustibile | pellet
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Annuale
Incertezza indicatore (minima) | D - Dati derivanti da studi di settore
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA INVENTARIO 2017. E’ stato possibile fare un approfondimento con i dati di CURIT ripartiti per categorie di potenza. In questo caso ci sono delle ulteriori complessità nel confrontare il numero di questi apparecchi con le indagini CATI dal momento che soprattutto per quelli di maggiore potenza l’utilizzo dell’apparecchio è condiviso tra più famiglie e quindi una semplice propagazione per numero di famiglie non sarebbe appropriata. In questo caso il numero di apparecchi è inserito come serie cumulativa rispetto all’anno di registrazione in CURIT. I consumi per questa tipologia di apparecchio, sono calcolati moltiplicando il numero di apparecchi per un consumo specifico nominale, allineato alle ipotesi di AIEL.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017. I fattori di emissione sono stati definiti tramite un algoritmo tenendo in considerazione che per le stelle ci sono solo a disposizione limiti del DM 187 ed i coefficienti di letteratura BE-REAL. Per i fattori di emissione delle caldaie di pezzature superiori alla applicabilità del DM 187 è stato effettuato un aggiornamento considerando il manuale EEA-EMEP - 2016, i limiti alle emissioni regionali e nazionali, il livello di aggiornamento di INEMAR anche in relazione a tecnologie simili già rendicontate nell’inventario e che necessariamente dovevano essere armonizzate.

Proxy comunale | (id_proxy = 320545)
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2017. Viene stimata la percentuale di consumo energetico di ciascun apparecchio a livello comunale che ripartisce un indicatore totale ottenuto con spazializzazione confrontata con il bilancio energetico ed un fattore di correzione dei gradi giorno comunali.

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.19 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
CO | 50.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
COV | 12.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Cd | 13.0 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Cr | 23.0 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Cu | 6.0 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Hg | 0.56 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
NH3 | 37.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
NOx | 91.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Ni | 2.0 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
PM10 | 19.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Pb | 27.0 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
SO2 | 11.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Se | 0.5 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019
Zn | 512.0 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni INEMAR 2019

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Arpa Lombardia il 15:04 08/04/2021