FontiEmissioni - 2_2_6_Camino_aperto_tradizionale_legna_e_similari

2_2_6_Camino_aperto_tradizionale_legna_e_similari
Marco Moretti
11:24 15/02/2024

Table of Contents
Att. 2 2 6 Camino aperto tradizionale legna e similari 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 2 6 Camino aperto tradizionale legna e similari

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 2 | Impianti residenziali
Attivita | 6 | Camino aperto tradizionale

Combustibile | legna e similari
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | D - Dati derivanti da studi di settore
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.

Note

LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Nell’inventario 2014 sono state aggiornate le proxy comunali di consumo di biomassa legnosa in apparecchi domestici sono state stimate secondo le seguenti ipotesi:
1) L’evoluzione del numero di apparecchi è stata ottenuta con la metodologia già impiegata nel 2012 ed aggiornata al 2014;
2) Il rateo di consumo specifico degli apparecchi (quantità di legna bruciabile annualmente da un singolo apparecchio) è stato calibrato sui risultati ottenuti dalla indagine ISTAT 2013 e dei lavori sul ciclo reale del Politecnico ;
3) La percentuale di consumo dei singoli apparecchi è ottenuta tramite il numero stimato per tipologia di apparecchi ed il consumo annuale per tipo di apparecchio (due variabili precedenti);
4) Il consumo regionale di biomassa è stato ottenuto da ILSPA (     http://www.ilspa.it ) per il 2014 e normalizzato per il potere calorifico inferiore, passando da quello della metodologia GSE (     http://www.gse.it ) a quello impiegato fino ad ora nelle valutazioni di INEMAR;
5) Il consumo totale comunale (somma di tutti gli apparecchi) è stato stimato ripartendo il consumo totale regionale con il dettaglio comunale di ILSPA per il 2013;
6) Il consumo annuale comunale dei singoli apparecchi è stato ottenuto ripartendo il totale comunale per le percentuali di impiego dei differenti apparecchi.
LOMBARDIA INVENTARIO 2017, 2019, 2021: Questa attività non è più utilizzata nella classificazione SNAP. Le attività relative alla combustione di biomassa nel settore residenziale (sett. 2.2) sono allocate nelle attività da 2.2.21 a 2.2.70.

Proxy comunale | Consumi legna camino aperto in GJ (id_proxy = 320508)
Fonte Proxy | ILSPA dir. Energia, dati 2014 (inv. 2014) | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Le emissioni sono state disaggregate a livello comunale da una variabile proxy data dai consumi di metano nel residenziale, di fonte ILSPA dir. Energia (ex FINLOMBARDA).

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.19 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 180.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 320.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
CO | 5000.0 | g / GJ | 1 | POLIMI, 2012
COV | 1000.0 | g / GJ | 1 | POLIMI, 2012
Cd | 13.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 23.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 6.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.56 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NH3 | 10.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
NOx | 100.0 | g / GJ | 1 | POLIMI, 2012
Ni | 2.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PM10 | 860.0 | g / GJ | 1 | POLIMI, 2012
Pb | 27.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 13.0 | g / GJ | 1 | ARPA, 2006
Se | 0.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Zn | 512.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:24 15/02/2024