FontiEmissioni - 2_3_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_gasolio

2_3_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_gasolio
Marco Moretti
11:29 15/02/2024

Table of Contents
Att. 2 3 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW gasolio 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 3 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW gasolio

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 3 | Impianti in agricoltura silvicoltura e acquacoltura
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | gasolio
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: L’indicatore diffuso è di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA). Le emissioni sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale | Consumi gasolio in GJ nell’agricoltura (id_proxy = 320505)
Fonte Proxy | ARIA ex ILSPA dir. Energia, dati 2021 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono stati disaggregati a livello comunale tramite i consumi di combustibile nell’agricoltura, di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA).

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.03 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 0.08 | mg / GJ | 1 | ARPA, 2012
CH4 | 7.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
CO | 20.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
CO2 | 73.69 | kg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
COV | 3.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Cd | 0.0060 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 0.2 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 0.22 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.12 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 2.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
NOx | 50.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Ni | 0.0080 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 5.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Pb | 0.08 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 47.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Se | 0.11 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 29.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:29 15/02/2024