FontiEmissioni - 2_3_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_legna_e_similari

2_3_2_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_legna_e_similari
Marco Moretti
11:30 15/02/2024

Table of Contents
Att. 2 3 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW legna e similari 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 3 2 Caldaie con potenza termica minore 50 MW legna e similari

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 3 | Impianti in agricoltura silvicoltura e acquacoltura
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | legna e similari
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale |
Dettaglio temporale |
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non presente.

Proxy comunale |
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 400.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 7500.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 600.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 2.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Cr | 1.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Cu | 9.6 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Hg | 0.4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 270.0 | g / GJ | 1 | PIEMONTE 2008
Ni | 2.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PM10 | 100.0 | g / GJ | 1 | PIEMONTE 2008
Pb | 40.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Zn | 191.2 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:30 15/02/2024