FontiEmissioni - 2_3_4_Motori_a_combustione_interna_biogas_da_letame

2_3_4_Motori_a_combustione_interna_biogas_da_letame
Marco Moretti
10:30 08/02/2018

Table of Contents
Att. 2 3 4 Motori a combustione interna biogas da letame 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 2 3 4 Motori a combustione interna biogas da letame

Macrosettore | 2 | Combustione non industriale
Settore | 3 | Impianti in agricoltura silvicoltura e acquacoltura
Attivita | 4 | Motori a combustione interna

Combustibile | biogas da letame
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA INVENTARIO 2014: Nelle versioni dell’inventario precedenti il 2010, i dati allocati in questa SNAP nei precedenti inventari erano erroneamente considerati combustioni in caldaie < 50 MW (SNAP 2.3.2).
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2014: I dati sono di fonte ILSPA dir. Energia (ex FINLOMBARDA).

Proxy comunale | Consumi biogas in GJ nell’agricoltura (id_proxy = 320506)
Fonte Proxy | ILSPA dir. Energia, dati 2014 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2014: I dati diffusi elaborati da ILSPA dir. Energia (ex FINLOMBARDA) sono stati disaggregati a livello comunale tramite consumi di biogas da letame.

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.05 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 5.62E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 153.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
CO | 300.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
COV | 47.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Cd | 0.0030 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 0.05 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 0.01 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.1 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 3.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
NOx | 202.0 | g / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2012
Ni | 0.05 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 2.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 0.04 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 0.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Se | 0.2 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 2.9 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 10:30 08/02/2018