FontiEmissioni - 3_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_altri_combustibili_solidi

3_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_altri_combustibili_solidi
Marco Moretti
14:57 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW altri combustibili solidi 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW altri combustibili solidi

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 1 | Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna
Attivita | 3 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | altri combustibili solidi (catrame, benzolo, pece, ..)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile per questa attività SNAP nella versione corrente dell’inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 8.378 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
BaP | 45.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 15.0 | g / GJ | 1 | n.d.
CO | 10.0 | g / GJ | 1 | n.d.
CO2 | 98.82 | kg / GJ | 1 | n.d.
COV | 15.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Cd | 0.1483 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Cr | 10.6 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Cu | 2.818 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Hg | 0.8527 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | n.d.
NH3 | 0.5 | g / GJ | 1 | n.d.
NOx | 173.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Ni | 6.636 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
PTS | 100.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Pb | 4.634 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
SO2 | 545.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Se | 4.597 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Zn | 9.819 | mg / GJ | 1 | ISPRA (2011)

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 14:57 15/02/2024