FontiEmissioni - 3_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_lignite

3_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_lignite
Marco Moretti
12:04 18/04/2024

Table of Contents
Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW lignite 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW lignite

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 1 | Combustione nelle caldaie turbine e motori a combustione interna
Attivita | 3 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | lignite
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura |
Dettaglio spaziale |
Dettaglio temporale |
Incertezza indicatore (minima) |
Eventuali dettagli metodologia |
Note |

Proxy comunale |
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 3.2 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
BaP | 45.5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 15.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 100.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 93.79 | kg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 15.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 0.1 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cr | 2.3 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cu | 3.1 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Hg | 1.7 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NH3 | 0.86 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 70.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Ni | 4.4 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
PTS | 60.0 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Pb | 6.0 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
SO2 | 382.4 | g / GJ | 1 | ISPRA (2011)
Se | 0.5 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Zn | 10.5 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 12:04 18/04/2024