FontiEmissioni - 3_3_11_Cemento_grassi

3_3_11_Cemento_grassi
Marco Moretti
15:14 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento grassi 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 3 11 Cemento grassi

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 11 | Cemento

Combustibile | grassi animali
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l’uso di questo combustibile nel corrente inventario.

Proxy comunale |
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 1.321 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
CH4 | 5.9 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
CO | 47.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
COV | 5.9 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
Cd | 0.3967 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Cr | 2.358 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Cu | 0.9238 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Hg | 2.052 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NOx | 448.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007
Ni | 2.93 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
PTS | 4.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Pb | 3.327 | mg / GJ | 1 | INEMAR 2007
SO2 | 65.0 | g / GJ | 1 | INEMAR 2007

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 15:14 15/02/2024