FontiEmissioni - 3_3_16_Lana_di_vetro_eccetto_l_uso_di_solventi_GPL

3_3_16_Lana_di_vetro_eccetto_l_uso_di_solventi_GPL
Marco Moretti
09:30 16/02/2024

Table of Contents
Att. 3 3 16 Lana di vetro eccetto l uso di solventi GPL 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 3 16 Lana di vetro eccetto l uso di solventi GPL

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 16 | Lana di vetro (eccetto l’uso di solventi)

Combustibile | gas petrolio liquido (GPL)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile per questa attività SNAP nella versione corrente dell’inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.08586 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
BaP | 6.0E-4 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
CH4 | 2.0 | g / GJ | 1 | n.d.
CO | 20.0 | g / GJ | 1 | n.d.
CO2 | 53.0 | kg / GJ | 1 | n.d.
COV | 10.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Cu | 2.061 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 1.0 | g / GJ | 1 | n.d.
NOx | 60.0 | g / GJ | 1 | n.d.
Ni | 1.374 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
PTS | 2.597 | g / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 2.748 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
SO2 | 8.0 | g / GJ | 1 | n.d.

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 09:30 16/02/2024