FontiEmissioni - 3_3_19_Laterizi_e_piastrelle_senza_comb

3_3_19_Laterizi_e_piastrelle_senza_comb
Marco Moretti
15:19 12/04/2021

Table of Contents
Att. 3 3 19 Laterizi e piastrelle 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 3 19 Laterizi e piastrelle

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 19 | Laterizi e piastrelle

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Diffuso e puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono puntuali e diffusi. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Per i laterizi sono disponibili i dati regionali di fonte  ANDIL , disaggregati a livello comunale tramite gli addetti (la produzione nazionale di piastrelle è concentrata in Emilia Romagna mentre in Lombardia sono presenti solo alcuni impianti). I dati relativi alle produzioni diffuse sono stati utilizzati previo scorporo dei consumi degli impianti puntuali. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale | Addetti laterizi (id_proxy = 10221)
Fonte Proxy | ARPA Lombardia (2016) da ASIA 2013 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono stati disaggregati utilizzando il numero di addetti alla fabbricazione di laterizi. La fonte è un’elaborazione ARPA da dati ASIA 2013.

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
CH4 | 8.0 | g / t di prodotto | 1 | TECHNE,1991
CO | 39.6 | g / t di prodotto | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 90.66 | kg / t di prodotto | 1 | IPCC,1997
COV | 7.0 | g / t di prodotto | 1 | TECHNE,1991
Cd | 0.7364 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cr | 8.088 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Hg | 12.9 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 8.0 | g / t di prodotto | 1 | IPCC,1997
NOx | 500.0 | g / t di prodotto | 1 | CORINAIR,1992
Ni | 7.354 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
PTS | 11.29 | g / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 200.0 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007
SO2 | 785.0 | g / t di prodotto | 1 | TECHNE,1991
Zn | 200.0 | mg / t di prodotto | 1 | INEMAR 2007

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 15:19 12/04/2021