3_3_21_Industria_cartiera_processi_di_essiccazione_senza_comb
Marco Moretti
15:25 12/04/2021	

Table of Contents
Att. 3 3 21 Industria cartiera processi di essiccazione 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 21 Industria cartiera processi di essiccazione
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
21	
Industria cartiera (processi di essiccazione)	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita prodotta	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Diffuso e puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono puntuali e diffusi. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. I dati diffusi sono di fonte  ASSOCARTA . I dati relativi alle produzioni diffuse sono stati utilizzati previo scorporo delle produzioni degli impianti puntuali. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Addetti cartiere (id_proxy = 10222)	

Fonte Proxy	
ARPA Lombardia (2016) da ASIA 2013	
Link alla Fonte	

Note proxy	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Il dato regionale è stato disaggregato a livello comunale usando il numero di addetti alla fabbricazione della carta e del cartone. La fonte è un’elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

CO	
0.05	
g / t di prodotto	
1	
ANPA,2000	

CO2	
450.0	
kg / t di prodotto	
1	
ANPA,2000	

COV	
0.0050	
g / t di prodotto	
1	
ANPA,2000	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

NOx	
0.25	
g / t di prodotto	
1	
ANPA,2000	

PTS	
8.78	
g / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }