FontiEmissioni - 3_3_7_Produzione_di_piombo_di_seconda_fusione_senza_comb

3_3_7_Produzione_di_piombo_di_seconda_fusione_senza_comb
Marco Moretti
15:08 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 3 7 Produzione di piombo di seconda fusione 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 3 7 Produzione di piombo di seconda fusione

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 7 | Produzione di piombo di seconda fusione

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Puntuale e diffuso a livello comunale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | E - Estrapolazione basata su altri dati
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono puntuali e diffusi comunali. Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 43.8 | mg / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 1.63 | mg / t di prodotto | 1 | ENEA-AIB-MATT
CO | 63.0 | g / t di prodotto | 1 | ENEA,2000
CO2 | 506.9 | kg / t di prodotto | 1 | IPCC,1997
COV | 36.0 | g / t di prodotto | 1 | ENEA,2000
Cd | 13.98 | mg / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NOx | 186.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PTS | 11.43 | g / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 6331.0 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
SO2 | 2200.0 | g / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Zn | 32.62 | mg / t di prodotto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 15:08 15/02/2024