# Altro materiale disponibile

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR
La valutazione delle emissioni mobili nel sistema INEMAR ver. 5 viene effettuata implementando a livello regionale la metodologia di calcolo messa a punto nel modello COPERT(COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport), che opera stimando diverse tipologie di emissioni.

E' stata implementanta anche la metodologia ARTEMIS per la stima delle emissioni da traffico:

Specifiche informatiche modulo Artemis (bozza)

Sono scaricabili le tabelle per il modulo Artemis e per i relativi test lineare e deiffuso:

Tabelle per Artemis e test lineare

Tabelle per Artemis e test diffuso

Nell'implementazione delle metodologia si considerano anche tutti i suggerimenti e le informazioni reperite nell'ambito dell'Expert Panel nazionale sulle emissoni da trasporto su strada.

- Presentazioni del modulo traffico: sono disponibili le presentazioni in cui è spiegato il funzionamento del modulo;
- Approfondimento sulla stima dei consumi di carburanti a livello regionale;

Per tornare indietro ai moduli di calcolo cliccare su:
Modulo Traffico
oppure tornare alla pagina iniziale cliccare su:
Strumento INEMAR

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy