Altro materiale disponibile
alessandra
12:21 03/05/2017	

Table of Contents

La valutazione delle emissioni mobili nel sistema INEMAR ver. 5 viene effettuata implementando a livello regionale la metodologia di calcolo messa a punto nel modello  COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Transport), che opera stimando diverse tipologie di emissioni.
E’ stata implementanta anche la metodologia ARTEMIS per la stima delle emissioni da traffico:
Specifiche informatiche modulo Artemis (bozza)
Sono scaricabili le tabelle per il modulo Artemis e per i relativi test lineare e deiffuso:
Tabelle per Artemis e test lineare
Tabelle per Artemis e test diffuso
Nell’implementazione delle metodologia si considerano anche tutti i suggerimenti e le informazioni reperite nell’ambito dell’  Expert Panel nazionale sulle emissoni da trasporto su strada .Presentazioni del modulo traffico : sono disponibili le presentazioni in cui è spiegato il funzionamento del modulo;
Approfondimento  sulla stima dei consumi di carburanti a livello regionale;
Per tornare indietro ai moduli di calcolo cliccare su:
Modulo Traffico
oppure tornare alla pagina iniziale cliccare su: 
Strumento INEMAR