# Emissioni Puntuali Stimate

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Modulo puntuali: algoritmo

1. Emissioni misurate
2. Emissioni stimate
3. Emissioni consigliate

#### Emissioni stimate

Quando non esiste l'emissione misurata, il sistema stima l'emissione tramite l'indicatore (VALORE_INDICATORE) inserito in P_LINEA (per attività senza combustibile) e in P_DETTAGLIO_COMBUSTIBILE (per attività con combustibile) e il fattore di emissione presente in FATTORI_EMISSIONE.

Per ottenere l'emissione puntuale stimata EPSatt,comb,inq dell'inquinante inq per l'attività SNAP att e combustibile comb l'algoritmo è il seguente:

EPSatt,comb,inq = Acomb,att * FEatt,comb,inq* 10^-6;

dove:

- Acomb,att: indicatore dell'attività SNAP att per il combustibile comb;
- FEatt,comb,inq: fattore di emissione per l'attività SNAP att, il combustibile comb e l'inquinante inq.

Questi valori vengono scritti in PUNTUALI_INTERMEDI e in TAB_OUTPUT con tipo emissione PS.

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy