# RisDettaglio

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

### Disaggregazione temporale: algoritmo

Versione Inemar 5, gennaio 2007* *

L'algoritmo permette di stimate le emissioni mensili, giornaliere e orarie di tutte le attività e inquinanti, a partire dai dati di TAB_OUTPUT_PROV e dei profili temporali.
Al fine di accelerare le elaborazioni, per evitare di elaborare dati simili ed per limitare la dimensione delle tabelle risultanti, prima e dopo il lancio della procedura i risultati vengono aggregati, in relazione al tipo di richiesta.

#### Tipi di run

Esistono due tipi di run:

- Risultati aggregati
- Risultati di dettaglio

### Risultati di dettaglio (Comune e INQ, ATT_COMB)

Il run può essere lanciato e i risultati sono scritti per un solo inquinante alla volta (da selezionare da elenco) e per un certo set di comuni di interesse (pure da selezionare).
Se viene richiesto il calcolo delle emissioni disaggregate temporalmente per un set di comuni e con dettaglio per combustibile e attività, il run parte con la creazione (a partire da TAB_OUTPUT_PROV) di una tabella TAB_OUTPUT_ATT_COMB, con aggregazione per attività e combustibile (per l'inquinante e per i comuni selezionati); la dimensione max è di circa 35.000 dati.

I risultati sono scritti nelle tabelle:

- TAB_OUTPUT_ATT_COMB_MESE
- TAB_OUTPUT_ATT_COMB_GIORNO
- TAB_OUTPUT_ATT_COMB_ORA

L'ultima con dimensione max stimata in circa 595.000 record.
La tabella contiene i dati di un solo inquinante e sommando i risultati relativi ai comuni selezionati.
La tabella viene riscritta ad ogni run.

- Commenti (0)

##### Ricerca

##### Quick Links

- Strumento INEMAR
- Progetti INEMAR
- Wiki Fonti

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy