RisDettaglio
federico
16:13 24/06/2010	

Table of Contents
Disaggregazione temporale: algoritmo 	 # 
Risultati di dettaglio (Comune e INQ, ATT_COMB) 	 # 

Disaggregazione temporale: algoritmo
Versione Inemar 5, gennaio 2007* *
L’algoritmo permette di stimate le  emissioni mensili ,  giornaliere  e  orarie  di tutte le attività e inquinanti, a partire dai dati di TAB_OUTPUT_PROV e dei profili temporali.
Al fine di accelerare le elaborazioni, per evitare di elaborare dati simili ed per limitare la dimensione delle tabelle risultanti, prima e dopo il lancio della procedura i risultati vengono aggregati, in relazione al tipo di richiesta.
Tipi di run
Esistono  due tipi di run :
Risultati aggregati
Risultati di dettaglio

Risultati di dettaglio (Comune e INQ, ATT_COMB)
Il run può essere lanciato e i risultati sono scritti per un solo inquinante alla volta (da selezionare da elenco) e per un certo set di comuni di interesse (pure da selezionare).
Se viene richiesto il calcolo delle emissioni disaggregate temporalmente per un set di comuni e con dettaglio per combustibile e attività, il run parte con la creazione (a partire da TAB_OUTPUT_PROV) di una tabella TAB_OUTPUT_ATT_COMB, con aggregazione per attività e combustibile (per l’inquinante e per i comuni selezionati); la dimensione max è di circa 35.000 dati.
I risultati sono scritti nelle tabelle:
TAB_OUTPUT_ATT_COMB_MESE
TAB_OUTPUT_ATT_COMB_GIORNO
TAB_OUTPUT_ATT_COMB_ORA
L’ultima con dimensione max stimata in circa 595.000 record.
La tabella contiene i dati di un solo inquinante e sommando i risultati relativi ai comuni selezionati.
La tabella viene riscritta ad ogni run.