FontiEmissioni - 1_1_2_Caldaie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_metano

1_1_2_Caldaie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_metano
Marco Moretti
13:55 14/02/2024

Table of Contents
Att. 1 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW metano 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW metano

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 1 | Produzione di energia elettrica
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica >= 50 e < 300 MW

Combustibile | gas naturale (metano)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.12 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 6.0E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 20.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 55.83 | kg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 2.6 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cd | 2.5E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 7.6E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 7.6E-5 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.1 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 0.1 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
NOx | 80.0 | g / GJ | 1 | PIEMONTE 2008
Ni | 5.1E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 0.89 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 0.0015 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 0.24 | g / GJ | 1 | EPA,1995
Se | 0.0112 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 0.0015 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 13:55 14/02/2024