FontiEmissioni - 1_1_2_Caldaie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_olio_combust

1_1_2_Caldaie_con_potenza_termica_maggiore_50_e_minore_300_MW_olio_combust
Marco Moretti
13:56 14/02/2024

Table of Contents
Att. 1 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW olio combust 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 1 2 Caldaie con potenza termica maggiore 50 e minore 300 MW olio combust

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 1 | Produzione di energia elettrica
Attivita | 2 | Caldaie con potenza termica >= 50 e < 300 MW

Combustibile | olio combustibile
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile per questa attività SNAP nella versione corrente dell’inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 3.98 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 0.001725 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 3.0 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
CO | 15.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
CO2 | 74.66 | kg / GJ | 1 | ANPA,1994
COV | 3.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Cd | 1.2 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 2.55 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 5.31 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.341 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 0.6 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
NOx | 150.0 | g / GJ | 1 | PIEMONTE 2008
Ni | 255.0 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 35.4 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 4.56 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 980.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Se | 2.06 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 87.8 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 13:56 14/02/2024