FontiEmissioni - 1_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_olio_combust

1_1_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_olio_combust
Marco Moretti
12:04 18/04/2024

Table of Contents
Att. 1 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW olio combust 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 1 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW olio combust

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 1 | Produzione di energia elettrica
Attivita | 3 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | olio combustibile
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura |
Dettaglio spaziale |
Dettaglio temporale |
Incertezza indicatore (minima) |
Eventuali dettagli metodologia |
Note |

Proxy comunale |
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
BaP | 0.001725 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 3.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
CO | 16.0 | g / GJ | 1 | EPA,1995
CO2 | 74.66 | kg / GJ | 1 | Inemar 2001
COV | 3.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 0.6 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
NOx | 130.0 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
PTS | 20.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
SO2 | 926.8 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 12:04 18/04/2024