FontiEmissioni - 1_1_4_Turbine_a_gas_gasolio

1_1_4_Turbine_a_gas_gasolio
Marco Moretti
14:23 14/02/2024

Table of Contents
Att. 1 1 4 Turbine a gas gasolio 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 1 4 Turbine a gas gasolio

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 1 | Produzione di energia elettrica
Attivita | 4 | Turbine a gas

Combustibile | gasolio
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.0023 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 0.001725 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
CO | 20.6 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 73.32 | kg / GJ | 1 | ANPA,1994
COV | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Cd | 0.0012 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 0.28 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 0.17 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 0.053 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 0.6 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
NOx | 591.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Ni | 0.0023 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 1.95 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 0.0069 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 141.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Se | 0.0023 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 0.44 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 14:23 14/02/2024