FontiEmissioni - 1_2_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_olio_combust

1_2_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_olio_combust
Marco Moretti
12:04 18/04/2024

Table of Contents
Att. 1 2 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW olio combust 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 2 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW olio combust

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 2 | Teleriscaldamento
Attivita | 3 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | olio combustibile
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura |
Dettaglio spaziale |
Dettaglio temporale |
Incertezza indicatore (minima) |
Eventuali dettagli metodologia |
Note |

Proxy comunale |
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.57 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
BaP | 0.001725 | mg / GJ | 1 | n.d.
CH4 | 3.0 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
CO | 15.0 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR,1999
CO2 | 74.66 | kg / GJ | 1 | ANPA,1994
COV | 3.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Cd | 0.55 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cr | 1.2 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cu | 0.53 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Hg | 0.18 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 0.6 | g / GJ | 1 | IPCC,1997
NOx | 160.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Ni | 26.0 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
PTS | 20.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Pb | 0.95 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
SO2 | 980.0 | g / GJ | 1 | ANPA,1994
Se | 0.5 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Zn | 0.11 | mg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 12:04 18/04/2024