FontiEmissioni - 1_3_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_GPL

1_3_3_Caldaie_con_potenza_termica_minore_50_MW_GPL
Marco Moretti
11:08 15/02/2024

Table of Contents
Att. 1 3 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW GPL 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 3 3 Caldaie con potenza termica minore 50 MW GPL

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 3 | Raffinerie
Attivita | 3 | Caldaie con potenza termica < 50 MW

Combustibile | gas petrolio liquido (GPL)
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | 0 - Dato di indicatore assente
Eventuali dettagli metodologia |
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stato riscontrato questo combustibile per questa attività nel presente inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.0937 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
BaP | 6.0E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 1.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 10.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 62.44 | kg / GJ | 1 | IPCC,1997
COV | 2.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Cd | 0.515 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Cr | 0.656 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Cu | 0.398 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Hg | 0.234 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 14.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 50.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Ni | 0.984 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
PTS | 2.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Pb | 0.984 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
SO2 | 0.281 | g / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Se | 0.0112 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Zn | 13.6 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:08 15/02/2024