FontiEmissioni - 1_3_4_Turbine_a_gas_gas_di_raffineria

1_3_4_Turbine_a_gas_gas_di_raffineria
Marco Moretti
11:11 15/02/2024

Table of Contents
Att. 1 3 4 Turbine a gas gas di raffineria 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 1 3 4 Turbine a gas gas di raffineria

Macrosettore | 1 | Produzione energia e trasformazione combustibili
Settore | 3 | Raffinerie
Attivita | 4 | Turbine a gas

Combustibile | gas di raffineria
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
BaP | 6.0E-4 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CH4 | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO | 2.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
CO2 | 73.33 | kg / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
COV | 2.5 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 3.0 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
NOx | 169.3 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002
SO2 | 47.67 | g / GJ | 1 | ANPA 1999 - Inemar, 2002

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 11:11 15/02/2024