FontiEmissioni - 3_3_11_Cemento_carb_da_vapore

3_3_11_Cemento_carb_da_vapore
Marco Moretti
15:13 15/02/2024

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento carb da vapore 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 3 3 11 Cemento carb da vapore

Macrosettore | 3 | Combustione nell’industria
Settore | 3 | Processi di combustione con contatto
Attivita | 11 | Cemento

Combustibile | carbone da vapore
Nome indicatore | Consumo di combustibili
Unità di misura | GIGAJOULE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 0.3615 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 7.0E-4 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
CH4 | 8.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
CO | 59.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
CO2 | 90.0 | kg / GJ | 1 | Inemar 2001
COV | 24.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Cd | 0.1091 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 0.5593 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 0.8826 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 1.761 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
N2O | 8.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
NOx | 288.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Ni | 0.6684 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 3.328 | g / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 1.337 | mg / GJ | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 318.0 | g / GJ | 1 | Inemar 2001
Zn | 4.601 | mg / GJ | 1 | Elaborazioni Inemar 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 15:13 15/02/2024