3_3_11_Cemento_olio_combust
Marco Moretti
15:14 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento olio combust 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento olio combust
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
olio combustibile	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.5426	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

BaP	
0.001725	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
3.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
44.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO2	
78.0	
kg / GJ	
1	
Inemar 2001	

COV	
7.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cd	
0.1624	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
0.9676	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
0.3803	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Hg	
0.1726	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
9.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
288.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Ni	
1.203	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
0.8455	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
1.365	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
548.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Zn	
0.04256	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }