3_3_11_Cemento_orimulsion
Marco Moretti
15:15 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento orimulsion 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento orimulsion
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
emulsione acqua-petrolio	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
0 - Dato di indicatore assente	

Eventuali dettagli metodologia	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. Non è stato riscontrato l’uso di questo combustibile nel corrente inventario.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.3615	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

BaP	
0.001725	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
0.59	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
42.72	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO2	
102.1	
kg / GJ	
1	
Inemar 2001	

COV	
57.84	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cd	
0.1091	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cr	
0.5593	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Cu	
0.8826	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

Hg	
0.1726	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
1.08	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
300.1	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Ni	
0.6684	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

PTS	
0.8455	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
1.337	
mg / GJ	
1	
EMEP-CORINAIR, 2013	

SO2	
3204.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Zn	
0.04256	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }