3_3_11_Cemento_petcoke
Marco Moretti
15:15 15/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 11 Cemento petcoke 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 11 Cemento petcoke
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
11	
Cemento	

 	
Combustibile	
petcoke	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Sotto questa attività SNAP sono considerate le sole emissioni dovute alla combustione. I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.9232	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

BaP	
7.0E-4	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
8.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
57.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO2	
92.8	
kg / GJ	
1	
n.d.	

COV	
15.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cd	
0.5226	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
2.099	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
0.6452	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

Hg	
1.761	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
8.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
287.7	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Ni	
2.742	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
3.328	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
3.553	
mg / GJ	
1	
INEMAR 2007	

SO2	
642.5	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Zn	
4.601	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }