3_3_16_Lana_di_vetro_eccetto_l_uso_di_solventi_metano
Marco Moretti
09:30 16/02/2024	

Table of Contents
Att. 3 3 16 Lana di vetro eccetto l uso di solventi metano 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 3 3 16 Lana di vetro eccetto l uso di solventi metano
Macrosettore	
3	
Combustione nell’industria	

Settore	
3	
Processi di combustione con contatto	

Attivita	
16	
Lana di vetro (eccetto l’uso di solventi)	

 	
Combustibile	
gas naturale (metano)	

Nome indicatore	
Consumo di combustibili	

Unità di misura	
GIGAJOULE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
0.08586	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

BaP	
6.0E-4	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

CH4	
2.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO	
20.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

CO2	
53.0	
kg / GJ	
1	
Inemar 2001	

COV	
10.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Cu	
2.061	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

N2O	
1.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

NOx	
60.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

Ni	
1.374	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

PTS	
2.597	
g / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
2.748	
mg / GJ	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

SO2	
8.0	
g / GJ	
1	
Inemar 2001	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }