FontiEmissioni - 4_1_2_Cracking_catalitico_a_letto_fluido_FCC_Caldaia_CO_senza_comb

4_1_2_Cracking_catalitico_a_letto_fluido_FCC_Caldaia_CO_senza_comb
Marco Moretti
09:35 16/02/2024

Table of Contents
Att. 4 1 2 Cracking catalitico a letto fluido FCC Caldaia CO 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 4 1 2 Cracking catalitico a letto fluido FCC Caldaia CO

Macrosettore | 4 | Processi produttivi
Settore | 1 | Processi nell’industria petrolifera
Attivita | 2 | Cracking catalitico a letto fluido (FCC) - Caldaia CO

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita trattata
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: Non è stata riscontrata questa attività SNAP nella corrente versione dell’inventario.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 1.4 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
BaP | 3.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Cd | 6.3 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 16.5 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 7.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Ni | 61.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 70.0 | g / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Pb | 32.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Se | 1.4 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 12.0 | mg / t | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 09:35 16/02/2024