4_2_8_Laminatoi_senza_comb
Marco Moretti
09:43 16/02/2024	

Table of Contents
Att. 4 2 8 Laminatoi 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 4 2 8 Laminatoi
Macrosettore	
4	
Processi produttivi	

Settore	
2	
Processi nelle industrie del ferro e dell’acciaio e nelle miniere di carbone	

Attivita	
8	
Laminatoi	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita prodotta	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Puntuale e diffuso	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono puntuali e diffusi. In questa attività sono stati considerati tutti i laminati, non distinguendo tra laminati a freddo e a caldo in quanto i fattori di emissione sono comparabili.
Le emissioni degli impianti puntuali sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.
I dati diffusi sono stati stimati a partire dai dati nazionali di FEDERACCIAI relativi al 2021, disaggregati a livello regionale assumendo che in Lombardia il rapporto tra laminati di acciaio prodotti e acciaio da arco elettrico sia lo stesso ricavabile dai dati nazionali; sono state sottratte dal dato regionale così ottenuto le produzioni puntuali. Le emissioni diffuse sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.	

 	
Proxy comunale	
Addetti laminatoi (id_proxy = 10225)	

Fonte Proxy	
ARPA Lombardia (2016) da ASIA 2013	
Link alla Fonte	

Note proxy	
INVENTARIO LOMBARDIA 2021: I dati di produzione diffusa sono stati disaggregati a livello comunale tramite gli addetti ai laminatoi. La fonte è un’elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.	

 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

As	
3.205	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

BaP	
0.475	
mg / t di prodotto	
1	
ENEA-AIB-MATT	

CH4	
4.4	
g / t di prodotto	
1	
IPCC,1997	

COV	
39.6	
g / t di prodotto	
1	
ANPA 1999 - Inemar, 2002	

Cd	
0.6528	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

Cr	
4.109	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

Cu	
12.66	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

Hg	
0.3787	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

Ni	
0.3223	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

PTS	
6.256	
g / t di prodotto	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

Pb	
104.1	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

Se	
0.3763	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

Zn	
566.3	
mg / t di prodotto	
1	
INEMAR 2007	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }