FontiEmissioni - 4_3_2_Ferroleghe_senza_comb

4_3_2_Ferroleghe_senza_comb
Marco Moretti
10:04 16/02/2024

Table of Contents
Att. 4 3 2 Ferroleghe 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 4 3 2 Ferroleghe

Macrosettore | 4 | Processi produttivi
Settore | 3 | Processi nelle industrie di metalli non ferrosi
Attivita | 2 | Ferroleghe

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
CO | 1620.0 | g / t | 1 | IPCC, 2003
CO2 | 2407.0 | kg / t di prodotto | 1 | IPCC,1997
Cd | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cr | 4.667 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cu | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Hg | 324.5 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Ni | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
PTS | 2.087 | g / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 21.78 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Zn | 66.13 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 10:04 16/02/2024