# 4_3_6_Leghe_metalliche_senza_comb

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Attività precedente | Attività successiva

### Att. 4 3 6 Leghe metalliche

Macrosettore | 4 | Processi produttivi
Settore | 3 | Processi nelle industrie di metalli non ferrosi
Attivita | 6 | Leghe metalliche
Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il modulo puntuali. I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.
Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy |  | Link alla Fonte |
Note proxy |
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
--- | --- | --- | --- | ---
As | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cd | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cr | 4.667 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cu | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Hg | 324.5 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
Ni | 4.669 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
PTS | 2.087 | g / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 21.78 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Zn | 66.13 | mg / t di prodotto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Macrosettore 4
- Settore 3
- Attivita 6
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy