5_4_2_Altro_trasporto_interno_e_stoccaggio_incluse_le_condutture_senza_comb
Marco Moretti
12:41 16/04/2021	

Table of Contents
Att. 5 4 2 Altro trasporto interno e stoccaggio incluse le condutture 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 5 4 2 Altro trasporto interno e stoccaggio incluse le condutture
Macrosettore	
5	
Estrazione e distribuzione combustibili	

Settore	
4	
Distribuzione di combustibili liquidi (eccetto benzine)	

Attivita	
2	
Altro trasporto interno e stoccaggio (incluse le condutture)	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita trattata	

Unità di misura	
TONNELLATE	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni da perdite dei serbatoi nei depositi è stato elaborato uno specifico algoritmo, basato sulla metodologia sviluppata dall’API (American Petroleum Institute) e utilizzata dall’EPA, la cui struttura è descritta nel file delle  specifiche del modulo serbatoi . Esso considera le emissioni che si originano sia durante lo stoccaggio sia durante la movimentazione dei prodotti. L’unica materia considerata in questa attività è il greggio dei depositi petroliferi e dei serbatoi delle raffinerie.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Non sono state aggiornate le stime dell’inventario 2005. I depositi di prodotti petroliferi (olio combustibile, gasolio, benzina) erano stati censiti attraverso le schede, un’altra fonte essendo l’  Unione Petrolifera . Le emissioni sono stimate dal  modulo serbatoi .	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

COV	
20.0	
g / t di prodotto	
1	
CORINAIR,1992	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }