FontiEmissioni - 5_6_3_Reti_di_distribuzione_senza_comb

5_6_3_Reti_di_distribuzione_senza_comb
Marco Moretti
15:34 13/04/2021

Table of Contents
Att. 5 6 3 Reti di distribuzione 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 5 6 3 Reti di distribuzione

Macrosettore | 5 | Estrazione e distribuzione combustibili
Settore | 6 | Reti di distribuzione di gas
Attivita | 3 | Reti di distribuzione

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita di gas distribuita
Unità di misura | MILLE METRI CUBI
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato

Eventuali dettagli metodologia

LOMBARDIA: In questa attività sono comprese le perdite di CH4 e NMVOC dalla rete di distribuzione (tubature in cui il gas è trasportato a bassa pressione e cioè le linee cittadine per usi fondamentalmente civili). Le emissioni sono costituite da perdite derivanti dai giunti dei tubi e dai tubi stessi. Le tubazioni più “emissive” sono le più vecchie, costruite in ghisa e con i giunti in piombo. Non sono stati inclusi i quantitativi di CH4 relativi alle combustioni per la produzione di energia elettrica.
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.

Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono di fonte ARIA (ex ILSPA dir. Energia, ex FINLOMBARDA) / SNAM Rete Gas.

Proxy comunale | Consumi metano in GJ nel residenziale, terziario, piccola industria (id_proxy = 18)
Fonte Proxy | ARIA ex ILSPA dir. Energia / SNAM 2017 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: La disaggregazione a livello comunale è stata eseguita sulla base dei consumi di metanonel residenziale, terziario e piccola industria, espressi in GJ, da elaborazione ILSPA dir. Energia (ex FINLOMBARDA) di dati SNAM. La proxy è costruita sommando le tre proxy relative a residenziale, terziario e piccola industria (id_proxy = 10644, 10645 e 10646).

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
CH4 | 2602.0 | g / 1000 m3 | 1 | ISPRA Report 383/2023
COV | 303.0 | g / 1000 m3 | 1 | ISPRA Report 383/2023
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 15:34 13/04/2021