6_3_12_Finiture_tessili_senza_comb
Marco Moretti
10:54 15/04/2021	

Table of Contents
Att. 6 3 12 Finiture tessili 	 # 

Attività precedente	Attività successiva	

Att. 6 3 12 Finiture tessili
Macrosettore	
6	
Uso di solventi	

Settore	
3	
Produzione o lavorazione di prodotti chimici	

Attivita	
12	
Finiture tessili	

 	
Combustibile	
senza combustibile	

Nome indicatore	
Quantita lavorata	

Unità di misura	
METRI LINEARI	

Dettaglio spaziale	
Solo puntuale	

Dettaglio temporale	
Dato annuale	

Incertezza indicatore (minima)	
A - Dati rilevati in modo accurato	

Eventuali dettagli metodologia	
LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.	

Note	
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate. Per convertire in metri lineari i dati di produzione forniti in tonnellate si utilizza un fattore empirico eguale a 1500.	

 	
Proxy comunale	
Non necessaria	

Fonte Proxy	
	
Link alla Fonte	

Note proxy	

	
 	
Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione	

Inquinante	
FE	
UM	
Priorità	
Fonte	

Indicatore	
1000000.0	
* / *	
1	
EMEP-CORINAIR, 2010	

PTS	
0.1269	
g / m	
1	
Elaborazioni Inemar 2013	

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }