FontiEmissioni - 6_3_13_Conciatura_di_pelli_senza_comb

6_3_13_Conciatura_di_pelli_senza_comb
Marco Moretti
10:56 15/04/2021

Table of Contents
Att. 6 3 13 Conciatura di pelli 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 6 3 13 Conciatura di pelli

Macrosettore | 6 | Uso di solventi
Settore | 3 | Produzione o lavorazione di prodotti chimici
Attivita | 13 | Conciatura di pelli

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Quantita prodotta
Unità di misura | METRO QUADRO
Dettaglio spaziale | Solo diffuso
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | B - Dati statistici

Eventuali dettagli metodologia

LOMBARDIA INVENTARIO 2014: I dati sono di fonte  EUROSTAT  (si considerano i dati di consumo apparente, espressi in metri quadri). I l coefficiente per passare dai dati nazionali a quelli regionali è 0,0827 (fonte ISTAT).
LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Sono stati utilizzati i dati nazionali di produzione (in m2) di fonte  ISPRA 2017 (IIR 2019) . La proxy utilizzata per passare al dato regionale è il rapporto tra gli indicatori dell’inventario INEMAR 2014 finale e quelli di ISPRA 2014 (IIR 20016).
Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.

Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: Le emissioni sono solo diffuse e sono stimate dal  modulo diffuse  tramite i fattori di emissione e gli indicatori.

Proxy comunale | Addetti conciatura (id_proxy =10270)
Fonte Proxy | ARPA Lombardia (2016) da dati ASIA 2013 | Link alla Fonte |
Note proxy | LOMBARDIA INVENTARIO 2017: La disaggregazione è stata effettuata in base al numero di addetti alla concia del cuoio, da elaborazione ARPA Lombardia di dati ASIA 2013.

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
COV | 71.0 | g / m2 | 1 | ISPRA Report 342/2021
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NOx | 0.09 | g / m2 | 1 | UNIC, 2003
PTS | 0.03 | g / m2 | 1 | UNIC, 2003
SO2 | 0.03 | g / m2 | 1 | UNIC, 2003

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 10:56 15/04/2021