FontiEmissioni - 9_2_1_Incenerimento_di_rifiuti_solidi_urbani_RDF

9_2_1_Incenerimento_di_rifiuti_solidi_urbani_RDF
Marco Moretti
08:50 01/03/2024

Table of Contents
Att. 9 2 1 Incenerimento di rifiuti solidi urbani RDF 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 9 2 1 Incenerimento di rifiuti solidi urbani RDF

Macrosettore | 9 | Trattamento e smaltimento rifiuti
Settore | 2 | Incenerimento rifiuti
Attivita | 1 | Incenerimento di rifiuti solidi urbani

Combustibile | combustibili da rifiuti
Nome indicatore | Quantita incenerita
Unità di misura | TONNELLATE
Dettaglio spaziale | Solo puntuale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata utilizzata la metodologia del Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono solo puntuali. Le emissioni sono stimate tramite il  modulo puntuali . I fattori di emissione sono utilizzati dal modulo quando mancano dati di emissioni misurate.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 83.88 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
BaP | 0.0042 | mg / t di rifiuto | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
CO | 50.66 | g / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2012
CO2 | 1697.0 | kg / t di rifiuto | 1 | n.d.
COV | 6.312 | g / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2012
Cd | 4.64 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cr | 23.13 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Cu | 52.57 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Hg | 47.93 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NOx | 2241.0 | g / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2012
Ni | 28.3 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
PTS | 11.37 | g / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Pb | 18.5 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
SO2 | 0.07401 | g / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2012
Se | 5.711 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013
Zn | 289.4 | mg / t di rifiuto | 1 | Elaborazioni Inemar 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 08:50 01/03/2024