FontiEmissioni - 9_9_1_Incenerimento_di_corpi_senza_comb

9_9_1_Incenerimento_di_corpi_senza_comb
Marco Moretti
10:54 12/04/2024

Table of Contents
Att. 9 9 1 Incenerimento di corpi 	 # 

Attività precedente | Attività successiva

Att. 9 9 1 Incenerimento di corpi

Macrosettore | 9 | Trattamento e smaltimento rifiuti
Settore | 9 | Cremazione
Attivita | 1 | Incenerimento di corpi

Combustibile | senza combustibile
Nome indicatore | Numero corpi
Unità di misura | ABITANTI
Dettaglio spaziale | Diffuso a livello comunale
Dettaglio temporale | Dato annuale
Incertezza indicatore (minima) | A - Dati rilevati in modo accurato
Eventuali dettagli metodologia | LOMBARDIA: Per il calcolo delle emissioni è stata usata la metodologia riportata nel Guidebook EEA.
Note | LOMBARDIA INVENTARIO 2021: I dati sono stati ottenuti dalla  Direzione Generale della Sanità  e sono aggiornati al 2017. Sono stati attribuiti gli indicatori a 12 comuni: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Cinisello Balsamo (MI), Milano, Mantova, Pavia, Albosaggia (SO), Busto Arsizio (VA) e Varese.

Proxy comunale | Non necessaria
Fonte Proxy | | Link alla Fonte |
Note proxy |

Numero massimo di risultati:
Fonti Fattori di emissione
Inquinante | FE | UM | Priorità | Fonte
As | 13.61 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
CO | 140.0 | g / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
COV | 13.0 | g / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Cd | 5.03 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cr | 13.56 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Cu | 12.43 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Hg | 1490.0 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Indicatore | 1000000.0 | * / * | 1 | EMEP-CORINAIR, 2010
NOx | 825.0 | g / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Ni | 17.33 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
PTS | 38.56 | g / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Pb | 30.03 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
SO2 | 113.0 | g / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2016
Se | 19.78 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013
Zn | 160.1 | mg / PRO CAPITE | 1 | EMEP-CORINAIR, 2013

7) {  var obj = document.getElementById(”fepre”); obj.style.height = ‘168px’; obj.style.maxHeight = ‘168px’; }

Page  - Ultima modifica da Marco Moretti il 10:54 12/04/2024