# Faq_20130520150036

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Fattori di emissione
Macrosettore | 10 - Agricoltura
Settore | 9 - Gestione reflui riferita ai composti azotati
Attivita | Tutti

Combustibile | senza combustibile

Utente domanda | XWiki.arpaed_veneto | Data domanda | 20/11/2012 14:56:00
Domanda | Buongiorno sono Pillon Silvia dell'Osservatorio Aria di ARPAV. Avrei bisogno di alcune indicazioni circa la metodologia che usa INEMAR versione 2008 per la stima delle emissioni di NH3 per il macrosettore 10, in particolare per quanto riguarda il settore 9 "gestione reflui riferita ai composti azotati". Al fine della successiva stima di alcune misure di abbattimento, avrei bisogno di capire se i fattori di emissione, riferiti a capo di bestiame, considerano le emissioni massime possibili o se sono valutati sulla base di una gestione "tipo" che consideri una certa tipologia di ricovero, di stoccaggio e anche di spandimento dei reflui. Grazie mille Silvia Pillon
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.arpaed_lombardia | Data risposta | 27/11/2012 12:31:00
Risposta | Gent.ma dott.ssa Pillon Silvia, la metodologia che usa INEMAR versione 2008 per la stima delle emissioni di NH3 per il macrosettore 10, in particolare per quanto riguarda il settore 9 "gestione reflui riferita ai composti azotati" è quella proposta nelle linee internazionali EMEP/EEA 2009; si basa sulla metodologia tier 1, che prevede l’utilizzo di un fattore di emissione (FE) che, moltiplicato per la consistenza del campione di animali (numero di capi) nell’arco di un anno, da una prima stima di massima. Il tier 1 prevede che le emissioni di una determinata categoria di animali siano stimate dai dati raccolti a grande scala (nazionale o regionale) e disaggregati per una scala più piccola ciò comporta che non sia possibile, proprio per come è definita la metodologia, eseguire la valutazione della riduzione delle emissioni legata all’adozione di pratiche mitigative, rispetto alle quali andrebbero comunque ricercati dei coefficienti di resa/efficienza a seconda dell’inquinante e della pratica stessa. I FE di NH3 attualmente implementati in INEMAR sono allineati con quelli utilizzati da ISPRA per l’inventario nazionale 2009 e 2010, allego tabella di confronto. Cordiali Saluti Alessandro Borgini
Allegati risposta | http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130520150036/CFRFENH3Inemar%2DISPRA2009%2D10.xlsx

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Ricerca Indicatori
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy