Faq_20130520150036
laura
09:14 21/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Fattori di emissione	

Macrosettore	
10 - Agricoltura	

Settore	
9 - Gestione reflui riferita ai composti azotati	

Attivita	
Tutti	

Combustibile	
senza combustibile	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
20/11/2012 14:56:00	

Domanda	
Buongiorno sono Pillon Silvia dell’Osservatorio Aria di ARPAV. Avrei bisogno di alcune indicazioni circa la metodologia che usa INEMAR versione 2008 per la stima delle emissioni di NH3 per il macrosettore 10, in particolare per quanto riguarda il settore 9 “gestione reflui riferita ai composti azotati”. Al fine della successiva stima di alcune misure di abbattimento, avrei bisogno di capire se i fattori di emissione, riferiti a capo di bestiame, considerano le emissioni massime possibili o se sono valutati sulla base di una gestione “tipo” che consideri una certa tipologia di ricovero, di stoccaggio e anche di spandimento dei reflui. Grazie mille
Silvia Pillon	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.arpaed_lombardia	
Data risposta	
27/11/2012 12:31:00	

Risposta	
Gent.ma dott.ssa Pillon Silvia,
la metodologia che usa INEMAR versione 2008 per la stima delle emissioni di NH3 per il macrosettore 10, in particolare per quanto riguarda il settore 9 “gestione reflui riferita ai composti azotati” è quella proposta nelle linee internazionali EMEP/EEA 2009; si basa sulla metodologia tier 1, che prevede l’utilizzo di un fattore di emissione (FE) che, moltiplicato per la consistenza del campione di animali (numero di capi) nell’arco di un anno, da una prima stima di massima.
Il tier 1 prevede che le emissioni di una determinata categoria di animali siano stimate dai dati raccolti a grande scala (nazionale o regionale) e disaggregati per una scala più piccola ciò comporta che non sia possibile, proprio per come è definita la metodologia, eseguire la valutazione della riduzione delle emissioni legata all’adozione di pratiche mitigative, rispetto alle quali andrebbero comunque ricercati dei coefficienti di resa/efficienza a seconda dell’inquinante e della pratica stessa.
I FE di NH3 attualmente implementati in INEMAR sono allineati con quelli utilizzati da ISPRA per l’inventario nazionale 2009 e 2010, allego tabella di confronto. Cordiali Saluti
Alessandro Borgini	

Allegati risposta	
  http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130520150036/CFRFENH3Inemar%2DISPRA2009%2D10.xlsx