# Faq_20130521114246

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | Modulo puntuali
Macrosettore | Tutti

Combustibile | non definito

Utente domanda | XWiki.arparo_friuli | Data domanda | 29/07/2011 12:56:00
Domanda | Inserendo le concentrazioni misurate di alcuni camini (e di conseguenza per il calcolo delle emissioni annue - portata * ore * concentrazione) mi trovo in difficoltà perchè nel questionario mi mettono valore minore di … (es <0,01). A chi e già capitato come vi siete comportati avete usato uno 0.009 cautelativo o 0.005 meno cautelativo?
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.stefano | Data risposta | 29/07/2011 13:18:00
Risposta | '@ Arpa friuli eh si, cosi' è un problema, dovresti cercare di farti dare anche i dati effettivi; se dicono che è minore di 0.01 vuol dire che hanno fatto una misura e dovrebbero avere un valore. A meno che quello sia anche il limite di rilevabilità dello strumento e allora sanno solo che è minore di … A volte si considera la metà del limite; e ti suggerisco se non puoi fare altro di fare cosi'. L'importante è che verifichi alla fine che quelle emissioni, calcolate a partire dalla metà del limite delle concentrazioni, sono nel complesso poco significative, e allora puoi dire che l'errore commesso è trascurabile perchè non inciderebbe sull'inventario.
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy