# Faq_20130522094735

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Modulo traffico
Macrosettore | 7 - Trasporto su strada
Settore | Tutti

Combustibile | non definito

Utente domanda | XWiki.regro_piemonte | Data domanda | 25/02/2010 10:42:00
Domanda | Avremmo bisogno di avere informazioni sui tempi di elaborazione del Traffico Lineare. Attualmente il nostro grafo consta di circa 6000 archi (per ogni senso di marcia) ed il tempo complessivo di elaborazione è di circa 24 ore. Potete indicarci approssimativamente i vostri tempi di elaborazione e il numero archi di cui è costituito il vostro grafo? Sapete come si possano ottimizzare i tempi di elaborazione? Avremmo anche bisogno di sapere se qualcuno ha già provato ad utilizzare la procedura con la correzione delle emissioni dovuta all'effetto della pendenza stradale e, se sì, avete riscontrato delle differenze sui tempi di elaborazione? Grazie. Ciao
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.arpaed_lombardia | Data risposta | 26/02/2010 12:48:00
Risposta | In Lombardia per calcolare le emissioni su 30420 archi complessivi con dettaglio provinciale impieghiamo, con inemar 6, 197 ore. Contemporaneamente al calcolo pendenza abbiamo ottimizzato la procedura per cui i tempi si sono ridotti del 9.2%
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy