Faq_20130522094735
Marco Moretti
09:50 22/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo traffico	

Macrosettore	
7 - Trasporto su strada	

Settore	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.regro_piemonte	
Data domanda	
25/02/2010 10:42:00	

Domanda	
Avremmo bisogno di avere informazioni sui tempi di elaborazione del Traffico Lineare. Attualmente il nostro grafo consta di circa 6000 archi (per ogni senso di marcia) ed il tempo complessivo di elaborazione è di circa 24 ore. Potete indicarci approssimativamente i vostri tempi di elaborazione e il numero archi di cui è costituito il vostro grafo? Sapete come si possano ottimizzare i tempi di elaborazione? Avremmo anche bisogno di sapere se qualcuno ha già provato ad utilizzare la procedura con la correzione delle emissioni dovuta all’effetto della pendenza stradale e, se sì, avete riscontrato delle differenze sui tempi di elaborazione? Grazie. Ciao	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.arpaed_lombardia	
Data risposta	
26/02/2010 12:48:00	

Risposta	
In Lombardia per calcolare le emissioni su 30420 archi complessivi con dettaglio provinciale impieghiamo, con inemar 6, 197 ore. Contemporaneamente al calcolo pendenza abbiamo ottimizzato la procedura per cui i tempi si sono ridotti del 9.2%	

Allegati risposta