# Faq_20130522100928

Log-in |

### Top Menu

Stampa: Stampa Anteprima di stampa Esporta come PDF Esporta in formato RTF Esporta come HTML Esporta in formato XAR

Domanda precedente | Domanda successiva

### Domanda

Argomento | MSA Modulo traffico
Macrosettore | 7 - Trasporto su strada
Settore | Tutti

Combustibile | non definito

Utente domanda | XWiki.provro_trento | Data domanda | 21/06/2012 16:34:00
Domanda | Verificando i consumi dopo il RUN del Traffico Lineare (INEMAR6) ho constatato una differenza rispetto agli inventari precedenti (INEMAR5). Mentre prima si riscontrava una certa percentuale di emissioni di tipo TL-URBANO (circa il 4% dei consumi di gasolio e il 10% degli altri inquinanti), con INEMAR6 non riscontro emissioni lineari di questo tipo, ma solo di tipo extraurbano e autostradale. La domanda è: è cambiato qualcosa nella metodologia di stima delle lineari a freddo o devo ritenere che ci sia qualche errore nella Proxy? Grazie
Allegati domanda |
Utente risposta | XWiki.arpaed_lombardia | Data risposta | 22/06/2012 11:13:00
Risposta | Probabilmente c'è qualche errore nella proxy con ID=1 per cui non sono state calcolate le emissioni LSF. Consiglio di cancellare eventuali record con val_proxy=0 (per ogni id presente in tabella) e rilanciare prepara_traffico. Dopodichè si può eseguire il run traffico_lineare per un comune e controllare che in traffico_intermedi compaiano le emissioni LSF per lo stesso comune
Allegati risposta |

- Commenti (0)

##### Quick Links

- Home Inemar
- Home fonti inventario
- Ricerca libera nome
- Ricerca attività M-S-A
- Ricerca FE
- Elenco domande

##### Credits

Copyright © ARPA Lombardia
Privacy