Faq_20130522111333
Marco Moretti
09:18 23/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo diffuse	

Macrosettore	
5 - Estrazione e distribuzione combustibili	

Settore	
6 - Reti di distribuzione di gas	

Attivita	
1 - Condotte	

Combustibile	
senza combustibile	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
20/05/2009 14:13:00	

Domanda	
Mi rimangono alcuni dubbi sulla classificazione delle condotte ad alta, media e bassa pressione (SNAP 5.6.1). Dal DM 17/04/2008 (paragrafo 1.3) e da quanto indicato nel sito     http://www.a2aretigas.eu/gruppo/cms/retigas/impianti  al paragrafo “La filiera di distribuzione del gas”, sembrerebbe che le reti ad alta pressione siano quelle i cui valori di pressione vanno da 5 a 70 bar (reti di 1^, 2^ e 3^ specie da classificazione DM), quelle a media pressione da 0.5 a 5 bar(reti di 4^, 5^ e 6^ specie)e quelle a bassa perssione da 0.04 a 0.5 bar (reti di 7^ specie). Nella presentazione ppt si parla di rete ad alta pressione nell’intervallo da 0.5 a 75 bar, che comprenderebbe anche la media pressione. Mi sapete dare indicazioni da dove sono tratti questi intervalli di pressione ? Grazie, Laura (ARPA Veneto)	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.anna	
Data risposta	
20/05/2009 14:34:00	

Risposta	
Sono stati tratti dallo studio effettuato dall’Amministrazione provinciale di Milano, che allego.	

Allegati risposta	
  http://www.inemar.eu/xwiki/bin/download/FontiEmissioni/Faq_20130522111333/RelperditegasGALILEO.pdf