Faq_20130523105813
Marco Moretti
11:01 23/05/2013	

Table of Contents
Domanda 	 # 

Domanda precedente	Domanda successiva	

Domanda
Argomento	
MSA Modulo discariche	

Macrosettore	
9 - Trattamento e smaltimento rifiuti	

Settore	
4 - Interramento di rifiuti solidi	

Attivita	
Tutti	

Combustibile	
non definito	

Utente domanda	
XWiki.arpaed_veneto	
Data domanda	
05/01/2010 14:34:00	

Domanda	
Per quanto riguarda la composizione del biogas captato quando non ho il dato me lo sono stimato andando a dividere le discariche attive da quelle non attive e calcolando “semplicemente” un valore medio. Per le attive mi risulta 3.8% di O2, 48.2% CH4 32.4%CO2 e 4.1% H2O, mentre per le non attive 1.5% di O2, 46.7 % di CH4, 37.1 %CO2 e 3.3% di H2O. Posso usare questi valori o sto sbagliando il ragionamento da qualche parte? Grazie	

Allegati domanda	

	

Utente risposta	
XWiki.federico	
Data risposta	
07/01/2010 09:30:00	

Risposta	
I valori sono coerenti. Tuttavia in Inemar sono utilizzati i valori di biogas al netto dell’aria e all’ 1.5% di H2O. Dovresti ora normalizzare i dati in questo modo in modo che x(%di CH4) + y(%di CO2) + 1.5(%di H2O) = 100.	

Allegati risposta